|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 型号 | CS-H6c |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 |
| 镜头 | 4mm@F2.2，对角视场角104°水平 84° 垂直46° |
| 云台旋转角度 | 水平0°-340°,垂直55° |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| 接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
| 电源接口 | Micro USB接口 |
| 有线网口 | 一个RJ45，10M/100M自适应以太网口 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 2304x1296 支持双码流 |
| 帧率 | 默认15帧，网传帧率自适应 |
| 图像设置 | 亮度，对比度，饱和度等 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 网络功能 | 智能应用 | 移动侦测/人形检测/智能跟踪 |
| 通用功能 | 防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，水印 |
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 信道带宽 | 支持20MHz |
| 安全 | 64/128-bit WEP， WPA/WPA2， WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃，湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC 5/1A |
| 红外照射距离 | 10米(因环境而异) |
| 尺寸(mm) | 88\*88\*119mm |
| 重量 | 252(裸机) |