深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团
外国语学校（上步）
采购尚美图书馆3台天花机项目需求书

一、项目基本信息
1.项目名称：采购尚美图书馆3台天花机  
2.经费预算：人民币 34000.00  元
3.最高限价：人民币 34000.00  元
4.采购方式：E商城反拍
二、采购内容
采购清单
	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	1
	5匹一级能效变频冷暖四面出风天花机
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]格力 KFR-120TW/(12550S) FNhCaf-B1
	台
	3
	R32 冷媒、380V 三相电、全直流变频、原厂面板、内置排水泵，配遥控 + 线控，含全套安装辅材及施工


三、技术要求
1.基础参数
	项目
	技术参数要求

	品牌
	格力原厂全新正品，不接受其他品牌、串货、翻新机

	产品类型
	一拖一四面出风嵌入式天井天花机

	型号
	[bookmark: _GoBack]KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1

	匹数
	5 匹

	能效等级
	新国标一级能效，严禁二级、三级能效替代

	运行类型
	直流变频，冷暖两用，带电辅热

	制冷剂
	R32

	外机电源
	380V 三相交流电，拒绝 220V 单相机型

	控制配置
	遥控+线控


2.性能参数
（1）额定制冷量≥12000W
（2）额定制热量≥13000W（含电辅热）
（3）循环风量≥1800m³/h
（4）标配内置冷凝水提升排水泵，防止吊顶积水渗漏
四、商务要求
（一）交货及安装
1.供货期：订单提交后，等甲方送货通知7个日历天内，供应商将全部3台格力一级能效5匹天花机主机、配套面板、全套安装辅材运送至项目现场尚美图书馆指定卸货区域，卸货费用由供应商承担。
2.安装工期：安装作业全程配合项目现场装修施工节奏，具体进场时间、施工周期由甲乙双方现场协商；待现场吊顶、配电等施工条件完备后，乙方3个日历天内完成整机安装、管路铺设、通电调试及现场清理。因甲方装修未完工造成工期延误的，工期顺延；因乙方供货、施工资源不足导致延误的，由乙方承担逾期责任。
3.报价为总价包干，包含设备、运输、所有安装辅材、吊顶开孔、管线布线、电路接入、安装调试、垃圾清运、增值税税费，无任何额外增项。施工严格按照附件图纸点位施工。
（二）质保期
1.整机及压缩机格力官方6年全国联保，机身SN码可官网验真；
2.随货附带合格证、说明书、产品保修卡、能效标识。
（三）结算与付款方式
全部设备安装调试完成，供应商开具全额增值税普通发票，甲方收到发票30个工作日内一次性支付全款，如因发包人财政审批流程导致的付款延迟，不视为违约。
5、 无效报价
1.所投产品非格力品牌、型号不满足一级能效；
2.外机为 220V 单相电源、无内置冷凝水提升泵、不配线控器；
3.承诺质保年限低于 6 年；
4.报价超出项目最高限价 34000 元；
5.报价不含安装、辅材，中标后另行收取施工、材料费用；
6.未按要求上传营业执照、格力授权、加盖公章报价表；
7.承诺提供串货、翻新、样机等非全新原厂设备。
六、竞价文件资料
需要供应商提供的证明文件资料：
1.加盖公章的营业执照复印件；
2.格力品牌经销商授权文件（在有效期内）；
3.加盖公章的完整报价表（详见报价表）。
[bookmark: _Hlk72315367]
报 价 表

	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	5匹一级能效变频冷暖四面出风天花机
	格力 KFR-120TW/(12550S) FNhCaf-B1（新一级能效 B1）
	台
	
	3
	
	R32 冷媒、380V 三相电、全直流变频、原厂面板、内置排水泵，配遥控 + 线控，含全套安装辅材及施工



注：
1. 报价为总价包干，包含设备、运输、所有安装辅材、吊顶开孔、管线布线、电路接入、安装调试、垃圾清运、增值税税费，无任何额外增项。
2. 以上报价格式仅为参考，供应商可根据自身实际情况调整报价文件格式； 
3. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；
供应商名称（单位盖公章）：                     
日期：                     
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