**小夜灯采购**

为提升老年居民健康水平和生活质量，结合我院社康中心实际工作需求，拟在E商城平台开展竞价采购小夜灯一批。专项经费379,640.00元，详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品****名称** | **规格参数** | **预算****单价（元）** | **数量** | **单位** | **金额（元）** |
| **1** | 智能感应小夜灯 |

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 智能感应小夜灯( TYPE-C充电款) |
| 灯身材质 | 阻燃ABS 外壳+透明ABS 灯罩+PE感应头 |
| 产品尺寸 | ≧72\*45\*110MM |
| 额定功率 | ≧1W |
| 额定输入 | 5V-0.25A |
| 灯光色温 | 3500K-4000K |
| 光源功率 | ≧0.5Wx2 |
| 锂电池容量 | ≧500MAH |
| 供电方式 | TYPE-C充电(送TYPE-C 充电线) |
| 开关模式 | 自动感应模式，含红外线传感器和光敏电阻 |

 | 30 | 12655 | 个 | 379640 |
| 合计： | 379640 |

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术要求** |
| **1** | 检测报告 | 1.要求供应商提供出具的检测报告GB 7000.1-2015和GB 7000.204-2008的检测报告。报告中的样品型号、规格与实际投标产品一致。1.1、防触电保护型式为Ⅲ类。 1.2耐热、耐火和耐起痕检测外壳125°C为合格。1.3蓝光测试风险级别为RG0（无危害级别）。 |  |
|  | **商务要求** |
| **1** | 1、投标人须提供所投产品制造商或品牌方出具的正式授权书原件（并加盖公章），该授权文件须明确授权范围、有效期及区域覆盖本项目需求，并作为投标文件不可分割的组成部分。未按要求提供有效授权文件的，其投标将被视为无效投标。 |
| （一）**免费保修期内售后服务要求** |
| 1 | 货物要求 | 1、所有配置必须由定制原厂预装出厂，严禁采用二手组装、拆改配产品，确保产品完整包装未开封的。供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。2、供应商应将所提供货物的配件（USB充电线）及使用说明书、注意事项等交付给采购方. |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 保修期内如有故障，**中标人应提供0.5小时响应，4小时内上门服务**，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。 |
| 3 | 免费保修期 | 3.1货物免费保修期一年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。3.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行更换或维修，不再收取任何费用。由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 |
| **（二）其他商务要求** |
| 1 | 必备条款 | 1.1履约时间和地点：供应商在签订合同之日起**15日**内交货，交货地点为采购方指定位置。 |
| 1.2付款期限和方式：供应商完成供货后，经采购人验收合格后，中标供应商发起支付申请并在提供相应金额有效发票后，采购人确认后向成交供应商支付100%货款。 |
| 1.3验收条件：当满足以下条件时，采购人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合满足采购文件及合同的技术要求，性能满足要求。c、货物具备出厂合格证明。d、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交人提供产品保修文件。 |
| 1.4违约责任：成交人所交付产品、或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |