|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 巡考网关 |
| 数量 | 1台 |
| 控制预算 | 120000.00元 |
| 品牌型号 | 云积 YJ-VIG 256MHD |
| 技术参数 | 1、应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。2、应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系；支持流媒体汇聚。3、应遵循SIP2.0协议，支持向上级平台的注册，上级平台可以获取下级巡考网关的资源列表，包括地址和摄像机资源等，学校平台可以向多级上级平台注册（省、市、区县）。4、应支持1080P、720P高清接入转发分发，转码输出：16路；管理同一考点容量可达：256路。5、应支持智能运维：检测服务运行状态（支持重启服务操作），丢包率，端口，系统资源占用，路由轨迹。6、应支持H264、MPEG4视频编码标准、支持AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 7、应支持海康、大华、宇视、星际安防、科达、鹏视等前端摄像机接入，以符合教育部的技术标准。 |
| 保修服务 | 三年硬件维保服务。 |
| 售后技术支持 | 1、维修响应：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 4 小时内响应并赶到现场， 24小时内修理解决故障正常使用。2、技术支持及培训服务：由相关技术人员提供保修、维修、技术培训服务（不额外收费）。 |
| 供货周期 | 1、交货地点：采购人指定地点2、投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。3、签订合同后 10天（日历日）内交货。 |
| 质量保障 | 投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。如为进口产品，必须具有合法的进口手续和途径，在供货时必须提供原产地证明及相关进口资料。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。投标时需提供针对项目的原厂售后服务承诺函。 |