

深圳市宝安中学（集团）高中部窗帘采购项目需求申报书
一、资格条件
（一）投标人资格要求
1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；
2.本项目不接受联合体投标，不允许投标人选用进口产品参与投标；
3.参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况由供应商作出声明、格式自拟；
4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件由供应商作出声明、格式自拟；
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购（自行采购）严重违法失信行为记录名单由供应商作出声明、格式自拟；
6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为由供应商作出声明、格式自拟；
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动由供应商作出声明、格式自拟；
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购（自行采购）活动由供应商作出声明、格式自拟；
以上资格条件，供应商提供相关资料或承诺。未提供或提供不全者则为废标处理。
★二、商务和服务条款部分
（一）采购项目基本信息：
1. 项目名称；深圳市宝安中学（集团）高中部窗帘采购项目
2. 控制金额：65000元
（二）商务和服务条款部分
	序号
	商务需求项
	招标商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修响应及故障解决时间
	在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内赶到现场进行修理或更换。

	2
	免费保修期
	1.货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	
	
	2.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。

	3
	技术文件
	供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

	4
	安装调试
	按照相关规范要求安装调试。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 24 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。

	（三）其他商务要求

	1
	违约责任
	1.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5 %的违约金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	1.2中标人逾期交货的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

	
	
	1.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，采购人将根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求中标人承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

	2
	交货及付款要求
	2.1履约时间和地点：投标供应商在签订合同之日起15天内交货，交货地点为深圳市宝安区新安街道洪浪南路7号。

	
	
	2.2付款期限和方式：签订合同后，预付成交款项50%，验收合格后，一次性支付余款的100%。
注：对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15天内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

	3
	验收条件
	由采购单位组织验收小组进行验收。

	5
	运输、安装条件
	5.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

	6
	培训
	6.1投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	
	
	6.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	7
	知识产权
	7.1涉及采购标的的知识产权归属、处理的，应约定知识产权的归属和处理方式。

	
	
	7.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	8
	其他
	1.投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
2.投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、检测费、国家规定的各项税费等。
3.根据相关规定，本项目不涉及政府集中采购目录中的任何货物。供应商以任何形式的政府集中采购目录中的货物投标，一经核实，将导致投标无效；若在验收阶段发现的，将导致项目不能通过验收，相关后果由中标公司承担。
4.上报验收报告时，除了表格中写明的材料外，还需要提交验收记录表、产品三证（产品合格证、供货凭证（含生产厂家或代理商证明）、产品检测证明（含第三方有资质检测机构出具的有效检测报告）、合同及附件；有害物质限量检测报告（现场抽样）。
5.中标供应商根据校区需求，先提供样品给校区确认，如有质量问题或与采购方的期望有较大差距，需更换样品。采购方对样品确认通过后方可批量生产或采购。
6.中标供应商需安排专门负责人与校区负责人进行对接；需定期向学校归口部门提供配送的执行进度表。
7.附件中质保及售后服务、备注中的实质性要求，必须完全响应无偏离。
8.投标供应商需按附件要求提供资格条件 、商务和服务条款和报价清单材料并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 
9.投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。







（三）配置清单及技术参数要求：
1. 配置清单
	序号
	物品名称
	品牌型号
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1.三-五层普通教室7间

	4.5米双开窗帘1.5折比*7

	1
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	47.25
	　
	　

	3.7米双开窗帘1.5折比*14

	2
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	77.7
	　
	　

	导轨

	3
	滑动导轨
	定制
	材质：铝合金、静音胶条、静音滑轮 
	米
	83.3
	　
	　

	8.4米双开窗帘1.5折比*2

	4
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度1.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	25.2
	　
	　

	导轨

	5
	窗帘杆
	定制
	材质：铝合金、类型：罗马杆
	米
	16.8
	　
	　

	2.一层功能教室

	4米双开窗帘1.5折比*2

	6
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	12
	　
	　

	3.7米双开窗帘1.5折比*4

	7
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	22.2
	　
	　

	导轨

	8
	滑动导轨
	定制
	材质：铝合金、静音胶条、静音滑轮 
	米
	22.8
	　
	　

	6米双开窗帘1.5折比*2

	9
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度1.6米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	18
	　
	　

	导轨

	10
	窗帘杆
	定制
	材质：铝合金、类型：罗马杆
	米
	12
	　
	　

	3.二层功能教室3间

	教室1

	0.9米单开窗帘1.5折比*1

	11
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	1.35
	　
	　

	2.2米双开窗帘1.5折比*1

	12
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	3.3
	　
	　

	1.5米双开窗帘1.5折比*1

	13
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	2.25
	　
	　

	8.4米双开窗帘1.5折比*1

	14
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	12.6
	　
	　

	4.4米双开窗帘1.5折比*1

	15
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	6.6
	　
	　

	1.3米双开窗帘1.5折比*1

	16
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	1.95
	　
	　

	2.0米双开窗帘1.5折比*1

	17
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	3
	　
	　

	0.7单双开窗帘1.5折比*1

	18
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	1.05
	　
	　

	2.7米双开窗帘1.5折比*1

	19
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	4.05
	　
	　

	导轨

	20
	滑动导轨
	定制
	材质：铝合金、静音胶条、静音滑轮 
	米
	24
	　
	　

	教室2

	6米双开窗帘1.5折比*2

	21
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	18
	　
	　

	3.7米双开窗帘1.5折比*4

	22
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	22.2
	　
	　

	导轨

	23
	滑动导轨
	定制
	材质：铝合金、静音胶条、静音滑轮 
	米
	26.8
	　
	　

	教室3

	4米双开窗帘1.5折比*2

	24
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	12
	　
	　

	3.7米双开窗帘1.5折比*4

	25
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	22
	　
	　

	6米双开窗帘1.5折比*2

	26
	遮光窗帘
	定制
	（一）面料参数
1、材质：100%聚酯纤维；
2、克重（g/m）：900（g/m）-1000（g/m）(±50g)；
3、线密度（tex）：经向=358.0dtex（322.2D），纬向=316.0dtex（284.4D）；
4、防紫外线性能：紫外线平均透过率T(UVA)0.05%，防护系数＞2000，UPF＞50，符合GB/T18830-2009；
5、易去污性（级）：3-4，具有易去污性；
6、阻燃：B1级；
▲7、甲醛含量：未检出；
▲8、pH值：4.0-9.0；
▲9、无异味；
▲10、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；
▲11、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；
▲12、耐光色牢度（级）：变色≥4；
▲13、防霉性能:0级，在放大镜下无明显长霉；
▲14、水洗尺寸变化率（%）（4G/A）：经向-4.0~+3.0，纬向-4.0~+3.0；
以上带▲技术要求符合标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类的技术要求。（投标时需同时提供：（1）由第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件（原件备查），要求内容能体现满足上述参数要求；（2）上述检验检测报告在检验检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（网址：http://cx.cnca.cn/）的查询截图。鉴于全国认证认可信息公共服务平台的“检验检测报告编号查询”功能正处于升级改造阶段，若截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可提供以下证明材料：通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。
（二）工艺要求
1、窗帘高度3.2米（±100MM）；
2、褶皱倍数1：1.5；
3、布带加工，左右两边卷边3cm，底边10cm，搭配烤漆四指钩。
	米
	18
	　
	　

	导轨

	27
	滑动导轨
	定制
	材质：铝合金、静音胶条、静音滑轮 
	米
	34.8
	　
	　

	3.图书馆

	28
	 柔纱帘
	定制
	（一）面料参数
1、纤维成分：100%聚酯纤维（涤纶），色织工艺，不易褪色；
2、克重：半遮光款：80-120g/㎡；
3、遮光等级：半遮光（40%~70%遮光）；
4、断裂强力：经向≥230N，纬向≥380N；
5、撕破强力：纬向≥20N，经向≥15N；
6、色牢度：耐皂洗色牢度≥4，耐干摩擦色牢度≥4，耐湿摩擦色牢度≥4，耐水色牢度≥4，耐光色牢度≥4；
7、pH值：4.0~8.5；
8、甲醛含量：未检出（符合GB18401-2010）；
9、可萃取重金属：未检出（符合GB/T18885-2009）
10、无异味（符合GB18401-2010）；
11、纱线线密度：纱线1（经纱：纱线线密度＞38tex，纬纱：纱线线密度＞8tex），纱线2（经纱：纱线线密度＞7.5tex，纬纱：纱线线密度＞7.5tex）
（二）核心配件
1、带弹片卡扣铝合金安装码（支架），可拆装；
2、拉珠制头：PA+玻纤，适配65盒/75盒，拉珠：透明PVC珠链，4.5mm珠径；
（三）工艺要求
1、面料须做防静电、防尘工艺处理；
2、特点：抗晒、不易发霉、可水洗（轻柔，不能大力搓），轻微褶皱挂放可恢复。
	平方米
	137
	　
	　

	29
	卷帘导轨
	定制
	导轨：截面：65mm（高）×65mm（深），型材壁厚：0.8mm 铝合金（标准），配套卷管：Φ38mm铝卷管。
	米
	43.6
	　
	　

	　
	合计
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价日期：       
	年    月     日              供货单位盖单：
	



四、合同文本（供参考）

甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
 
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
 
根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司***分公司）号项目结果，***单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：
第一条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称、规格及数量详见。
第二条  合同价款
本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。
1.  履行期限
乙方应于本合同签订之日其日内将符合要求的产品向甲方交付（含安装调试），但乙方交付前应向书面通知甲方并征得甲方同意。
1. 权利保证
乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。
3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。
第六条  交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。
2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、乙方应在到货（安装、调试完）后  日内向甲方发出验收申请。甲方应当在收到申请  日内组织验收，验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。甲方逾期未组织验收，也未提出异议的，视为验收合格。需要安装调试的，安装调试完毕验收合格后才视为最终验收合格和满足付款条件。
5、货物的所有权和灭失的风险自乙方将货物交付给甲方时转移。
第七条  保修及其他服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。
2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。
3、在甲方提出维修要求后，乙方应于  小时内响应，  小时维修到位，并在  小时内消除故障。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
第八条 保密条款
1、乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。
2、乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。
3、保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。合同中止、终止或者解除不视为免除保密义务，乙方仍应当承担保密义务。
第九条  履约保证金
1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。
2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。
第十条  货款支付
（详见商务要求）
 
第十一条 违约责任（详见商务要求）
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。
３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。
4、经甲方验收不合格的，甲方有权拒收。乙方经修理或者更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额【】％支付违约金。5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。
7、因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方正常使用或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金，并有权解除合同。
8、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十二条    合同的变更和终止
除《深圳经济特区政府采购条例》第40条、《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定或者主管部门另有政策规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条   争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
第十四条   合同生效及其他
1、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）号招标文件、答疑及补充通知；
（2）乙方的投标文件；
（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。
2、本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。
 
 
甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日
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