
盐田边检站证件阅读辨伪一体机采购项目需求

	设备参数说明：
1.电源：使用独立电源适配器，输出电压5-12伏，输出功率不低于15瓦；
2.电源开关：具有独立的电源开关；
3.通讯接口：支持USB接口扩展，不少于1个USB-A接口，1个USB-B接口；
4.图像采集：采集范围不小于130mm× 92mm；
5.操作系统：支持Windows7及以上32bit 64bit系统，支持国产麒麟系统、统信系统；
6.三色光源：含UV(365nm)、VIS、IR(860nm)
7.OCR识读：支持ICAO9303标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别，包含机读码和其他版面信息；
8.RFID识别：支持ICAO9303标准Part1-4规格的证件，ISO 14443 Type A/Type B智能卡，具备BAC/PACE、PA、AA、CA、SAC、EAC，支持电子护照基本访问控制BAC的读取和扩展访问控制EAC（PKI 1.11），护照读取默认支持速率424Kbps 
9.护照辨伪功能：通过光学或电子功能，实现护照真伪鉴别；
10.问题护照输出：可将查验出的问题护照，进行本地输出；
11.证照参照样本库：支持不同国家证照和签证的查验，具备证件样本库；并支持显示证照参照样本；
12.边检业务对接：与边检业务系统无缝对接，支持旅客验放、海港船员、备案采集等业务；
13.多页采集单光拍照：在旅客验放多页采集窗口下，支持仅单光拍照，不再进行红外、紫外光拍照。

质保及售后服务：
1. 设备原厂质保服务不少于三年；
2. [bookmark: _GoBack]24小时故障维护响应，4小时内现场技术支持服务。






