1.安装方式适配机柜安装，设备机箱高度≥5U。
2.主板：国产CPU兆芯KX-U6780A 8核2.7GHz或以上*2；内存：≥32GB
3.硬盘：SSD≥512G*2；HDD≥2TB*2；
4.磁盘支持SATA 2.5，SSD、HDD ；                             
5.高清摄像头（2个）：500万  IMX264 CMOS 2/3" 3.45μm Global 2448×2048 24.1fps GigE；
6.显示支持双屏显示 (同显异显) HDMI、VGA；
7.音频控制器；
8.USB接口≥2个；串口≥2个DB-9 RS-232；
9.分辨率：≥1024*768
10.国产化操作系统
11.摆渡软件主要负责在内外网隔离环境下，安全、自动、准确地完成人员与通行数据从外部系统到内部梅沙网系统的同步。其主要功能如下：
①数据获取与暂存
作为数据同步的起点，定时调用经授权的外部数据服务接口,获取外部系统提供的长期人员、临时人员及通行记录数据
②数据清洗与格式转换
读取的原始外部数据，执行预定义的转换规则，包括字段映射、数据清洗（如去重、纠错）、格式标准化（如日期时间格式、编码转换）等，将其转换为完全符合梅沙网内部接口规范的JSON数据格式。
③摆渡与传输
将数据封装，通过摆渡机生成二维码，并触发从外网侧到梅沙网内网侧的摆渡传输流程。
④数据接收与持久化
梅沙网侧摆渡机接收到的数据包，随后调用梅沙网内部数据接口进行数据提交和存储到数据库中
⑤.支持文件、图像、声音、签字和指纹数据；
⑥.传输日志可查，传输时间、操作人、传输数据量等信息在日志记录；
⑦.数据转换为二维码传输，传输到达后能自动转换成可读取的文件存储；
⑧.支持并发模式；支持数据加密传输;
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