**E商城反拍需求模板**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商资格要求** | **采购人不用制定。** |
| **报价要求** | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 |
| **采购清单** | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 意向品牌型号 | 控制单价（元） | 数量 | 计量单位 | 总预算金额（元） | | 1 | AIGC工作站 | 联想ThinkStation P368-C3F264 | 12000 | 51 | 台 | 612000 |   **注：指定1个品牌型号进行反拍** |
| **技术要求** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 货物名称 | 技术参数和规格 | | 1 | AIGC工作站 | 1、CPU：Intel I7-14700处理器  2、主板：Intel芯片组  3、内存：32G DDR5内存，提供4个内存槽位  4、显卡：RTX4060 8GB 独立显卡  5、声卡：集成声卡，支持5.1声道，音频接口5个  6、硬盘：1T M.2 NVME SSD  7、网卡：1000M以太网卡  8、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；  9、USB接口：9个USB 3.2接口(前置1个TYPE-C接口)  10、其它接口：主板集成1个VGA接口，1个HDMI接口，1个DP接口，标配双PS/2接口  11、插槽：4个PCIe插槽(2个PCIe x16插槽)、3个PCIe M.2接口  12、电源：500W 92%  13、操作系统：预装Windows 正版Home操作系统  14、安全：BIOS级别USB端口单独开关，智能USB数据保护(可设置仅识别鼠标键盘，不识别USB存储设备)  15、机箱：塔式标准机箱17L  16、显示器： 27英寸液晶显示器，分辨率1920\*1080，与主机同品牌  17、其它功能：  17.1.云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。  17.2.硬件资产管理：即可收集平台中所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。  17.3.软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。  17.4.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。  17.5.终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。  17.6.终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。  17.7.支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存5个镜像。  17.8.支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。  17.9.程序限制：为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序。  17.10.远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 | |
| **服务要求** | **1.交货期**：合同签订之日起 30 个日历日内将货物运抵采购人指定地点。  **2.交货地点**：深圳市龙岗区五联社区将军帽路1号深圳技师学院。中标后由中标供应商送货至指定地址并进行安装调试，不接受快递物流送货  **3.付款方式：**设备交付后，需等采购人安排安装，中标人负责安排人员到现场安装，调试合格并通过采购人整体项目验收后，一次性支付合同款项。  **4.通用售后服务的要求：**  （1）交货产品必须为原厂整机，原包装完整未拆封。厂家三包服务，质保期及其他售后服务标准与产品出厂市场标准服务须一致。  （2）故障响应时间：48小时内。电话技术支持7\*24小时响应，5X9第2个工作日上门服务，质保期 6 年，终生维护。特殊硬件故障厂家安排人员于48小时内带配件现场解决。  （3）提供 6 年原厂保修服务。厂家必须提供完整的售后服务保障。  **5.安装调试：**  🗹供应商应派有经验的技术人员到现场进行指导安装、调试，直到设备正常使用。  □自定：  **6.关于验收：**  由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。  当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：  a、中标人已按照合同规定提供了全部符合技术要求的产品及完整的技术资料；  b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求，如中标人提供的产品不符合竞价文件中的性能及技术要求，中标人须无条件按照竞价要求进行更改或更换，直至全部满足；  c、货物具备产品合格证。  其他：为保证配置的原厂性，所供产品为整机原厂出品，产品对应一条服务编码，在生产厂商官网上可根据服务编码查询相关配置和保修年限，供应商不得利用改装产品和非原厂配件交货，否则不予验收。  **7.运输及包装方式的要求**：包装完好，产品无磕碰无损伤。 |

**附：反拍规则：**

对意向品牌型号商品发起反向暗价竞拍，满足3家报价即可成交。

1.所有入驻E商城的供应商皆可参与报价。  
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受反拍项目要求。  
3.反拍截止后，按照满足反拍需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。  
4.若无供应商报价，系统自动废标。