1.适用于出入境证照查验使用，设备一体化设计外观应完好无损，无松动损坏现象，表面应平整光滑，色泽均匀，应无裂纹、褪色、腐蚀和发霉等现象，标识和字符应清晰可辨。
2.主机应为一体式封闭结构，外形尺寸不大于135×80×35mm，整机重量不大于300g。
3.连续工作续航不小于5小时。
4.设备应配置不小于5英寸、不低于720P多点触摸数码高清液晶显示屏。
5.设备应内置高清图像采集模块，图像传感器分辨率应不小于1920X1080；设备采集图像分辨率应不小于1280X720。
6.设备应具备不少于2档放大倍率，放大倍率至少应具备10倍和20倍选项。
7.设备最大观察视野范围不小于9mmX5mm。
8.设备内部应配置波长400nm~700nm的LED白光源，配置白光面状柔光板； 设备内部应配置≥2个波长400nm~700nm的点状侧照射白光源；设备内部应配置波长360nm~370nm，主波峰是365nm的LED长波紫外光源；设备内部应配置波长740nm~900nm，主波峰是850nm的LED红外光源；设备外表应配置波长360nm~370nm，主波峰是365nm的LED长波紫外光源。
9.设备应具有图像拍照功能，通过软件界面的拍照按钮采集图像。
10.设备应具有图像存储功能，通过软件界面的拍照按钮将采集的图像保存至本地。
11.设备应具有图像回看功能，可在软件界面浏览查看存储在本地设备中的图像。
12.设备显示屏应具有实时预览被检测物体的图像功能。
13.设备应配置USB TypeC接口。
[bookmark: _GoBack]14.拟供产品型号应符合国家相关标准，并可提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。
