1.设备应能够满足文检检验工作对旅行证件、笔迹、印文、污损文件、以及合同、票据、证件、纸张、货币、ID卡上的防伪特征等进行采集、检验、比对和鉴定。
2.设备最大观察视场范围应不小于230mm（长）×130mm（宽）。
3.设备配置彩色/红外高灵敏度高清数字不低于4K摄像机，像素不小于800万像素，相机感光范围350nm-1000nm；摄像机参数可调，也可以设置自动调节。设备应支持自动对焦设置，点击自动对焦按钮或手动控制软件对焦。
4.在24寸4K显示器上，设备最大光学放大倍数应大于等于25倍，最小光学放大倍数应小于等于1.7倍。
5.设备最大采集图像分辨率≥4500×2500像素。
6.设备应支持通过控制软件选择不同光源类型，并支持通过控制软件开启所选择的光源。设备控制软件界面光源设置选项应包括：
LED 白光光源；（2）LED 左右侧白光光源，2组（左右各一组）LED光源，光源亮度和角度可调，水平方向用电机控制旋转，光源从下至上分布左右LED灯，均由软件控制开启；（3）LED 可见透射白光源；（4）LED 同轴光源；（5）LED 长波紫外入射光源；（6）LED 短波紫外入射光源；（7）LED 780nm红外光源；（8）LED 890nm红外光源；（9）LED 左右侧红外光源，2组（左右各一组）LED光源，光源亮度、角度、高度可通过软件调整，均由软件控制开启；（10）LED 红外透射光源。
[bookmark: _GoBack]7.设备应具备前部、左右四组可以向上翻起的遮光板，设备配有连锁安全保护开关，当开启短波紫外光源时掀起遮光板，连锁保护装置应能够自动关闭短波紫外光源。
8.设备主机被检物放置区空间应不小于210mm（长）×297mm（宽）；设备主机被检物放置区应支持横向或纵向放置A4尺寸检材。
9.设备应具有≥3个USB接口。
10.设备应具有状态指示功能，具备指示开机、关机、工作状态情况。
11.设备应支持通过控制软件采集不同光源下的被检物图像。可通过快速采集选项。
12.点击采集按钮自动采集和保存图像。
13.设备支持将所采集的被检物的图像保存本地，图像存储位置可自定义。保存的图像格式包含JPG/JPEG/BMP/PNG等常规图片格式。
14.图像采集和暂停：客户端应有采集/暂停按钮，用于图像的手动采集和图像的预览。
15.应支持正面和两边侧面的联锁开关状态显示，盖板开启后状态显示，在软件界面可视。
16.应具备OCR光学字符识别功能，支持护照等证件OCR光学字符识别。
17.具备电子芯片读取功能：支持读取电子芯片数据。
18.支持设置白平衡模式，包含自动、一键白平衡、室外。
19.支持查看软件版本号、摄像机序列号、主控固件版本号及主板序列号信息。
20.应支持实时图像翻转处理，包含图像左右翻转，逆时针旋转180度。
21.拟供产品型号应符合国家相关标准，并可提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。
