通用货物竞价需求模板
	供应商资格要求
	详见“竞价公告”中“供应商资格及要求”。
注：竞价项目的资格要求在竞价文件公告中已有具体规范要求，此处采购人不用制定。

	报价要求
	竞价总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
 

	采购清单
	序号

产品名称

推荐品牌

控制单价（元）

数量

计量单位

总预算金额（元）

1

硬盘

华为、华三、深信服

12000
28

块

336000
2

超融合软件
华为、华三、深信服
200000
1
套
200000
3
数据中心管理软件
华为、华三、深信服
284000
1
套
284000


	技术要求
	硬盘
	1、1.92TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")。

	
	
	2、5年维保。

	
	超融合软件
	1、支持在统一管理界面上一键式日志收集功能，日志类型包括超融合管理平台运行日志、虚拟化运行日志、存储运行日志、硬件运行日志、OS运行日志；支持单节点下载或批量下载日志功能。提供管理界面截图。

	
	
	2、支持展示环境中节点信息，包括：设备名称、健康状态、在线状态、节点类型、设备型号、IP地址、机柜、位置、槽位号。能够查看节点监控信息，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络带宽使用率信息。提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。

	
	
	3、支持卷的虚拟快照功能，每隔1秒创建快照对性能影响小于5%。提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。

	
	
	4、超融合管理系统能够实现存储DIF校验和恢复数据块能力。提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。

	
	
	5、支持X86架构存储节点和ARM架构存储节点共集群及共池，保护投资，实现业务平滑升级。提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。

	
	
	6、基础架构软件Capacity标准版许可-14CPU；

	
	
	7、软件5年维保。

	
	数据中心管理软件
	1、平台或软件支持对存储、交换机、服务器、超融合、虚拟化资源的统一管理，无需多个软件界面分散管理，管理能力包括设备基本信息查询、配置信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、设备告警信息查询等。

	
	
	2、提供了虚拟机视角的IO路径全链路故障诊断：一个界面展示虚拟盘、虚拟机、主机、交换机、存储设备的IO路径级的拓扑信息。

	
	
	3、提供了包含虚拟机、主机、LUN、存储等对象实例的多维度的关联对象分析，快速定界定位问题。

	
	
	4、支持用户针对指定的虚拟机配置检查策略，达到策略定义的阈值后自动扩容虚拟机的CPU或者内存。过程中虚拟机正常运行不需要重启。

	
	
	5、DCS数据中心管理套件许可-50CPU。

	
	
	6、软件5年维保。

	其他要求
	其他要求
	1、交货时，设备出厂时间≤1年。

	
	
	2、配齐设备正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足使用需求。

	服务要求
	
	1. 交货期：硬件货物交付：中标人根据采购人实际采购需求，在收到采购人书面交付通知后3日内，将对应货物送达采购人指定地点。订制品交付：中标人应于采购人确认订制品需求参数后 15 日内完成交货。

（1）本合同签订之日起【15】日历日内完成软件系统对接及适应性改造工作。

（2）本合同签订之日起【15】日历日内，中标人完成本合同项下全部标的物的交付及安装调试工作。

2. 交货地点：深圳市龙岗中心医院
3. 付款方式：采购人按照合同金额分1期支付，中标人需提前开具正式发票并送到采购人。因付款审批程序或政策变动等原因而导致价款不能及时到账的，采购人不承担违约责任，中标人不得以此拒绝或怠于履行合同义务。

（1）第一次付款，竣工验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的100%；

4. 售后服务的要求：
（1） 免费售后服务期：整机原厂质保  5 年，质保期自中标人交付的货物验收合格之次日起算；货物若发生重作或修理的，重作、修理的期间不计入质保期，原质保期自重作、修理完成并验收合格后继续计算。

（2）所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（3）故障响应时间：30分钟内响应，4小时内到达现场协助解决问题。

（4）其他：如设备硬件故障，损坏的配件应在3-5个工作日内更换

（5）投标时提供售后服务承诺函，须加盖投标人公章。

5. 安装调试
供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
6. 关于验收：中标人交付的产品应当完全符合采购人招标文件技术规格书的要求。中标人提供的功能模块及技术参数不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒绝验收，由此引起的风险及费用由中标人承担。
（1）由采购人与中标人对项目进行验收，验收不合格，采购人有权要求中标人进行整改，中标人整改完成后再次组织验收，验收合格后交付采购方使用。
（2）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：
（3）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（4）产品符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
7. 运输及包装方式的要求：

（1）中标供应商应按照其投标时承诺的时间和约定的时间提供产品或提供伴随服务。

（2）合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购人指定地点，中标人应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

（3）不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。

（4）中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。8.  产品质量要求标准：

（1）为保证配置的原厂性，中标人须承诺所供产品为整机原厂出品，在原厂官网系统上可根据所供产品机身编码查询到与招标技术参数一致的配置信息，中标人不得利用改装产品和非原厂配件交货，否则采购人有权直接解除合同

（2）中标人保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。

（3）中标人保证所提供的货物的技术规格符合竞价采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

（4）中标人保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，中标人保证相关软件均为正版软件。

（5） 中标人交付的货物应当符合竞价采购结果（含竞价公告及竞价应答文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。中标人提供的货物不符合竞价采购结果和本合同约定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及损失由中标人承担。

（6）中标人应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购人；中标人不能完整交付竞价采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，中标人应当在采购人指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关违约责任。

（7）中标人保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

（8）中标人提供的货物经采购人质量验收不合格的，中标人应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至采购人验收合格为止，所需费用由中标人自行承担，同时，中标人应当承担相应的违约责任。

9. 其他：

（1）中标人所交付产品或伴随服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按违约处理并报主管部门按相关规定处理。

（2）投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

（3）分项报价表中写明所投产品的具体品牌及具体型号。


最低评标价法：满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
