F栋7-13层公共区域水电改造材料采购
    因宿舍楼F栋7-13层公共区域空间使用需求改变，原有水电线路已不满足使用需求，拟采购一批材料用于改造，采购预算预计22430元，详见下表。
	序号
	商品名称
	期望品牌
	期望型号/规格
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	明装式配电箱
	德力西
	CDPZ30vm10
	铁底塑面10回路 
	7
	个
	50
	350

	2
	空气开关
	德力西
	DZ47s-C40/3P
	3P，额定电流40A 
	7
	个
	20
	140

	3
	剩余电流动作保护开关
	德力西
	DZ47sLES-C20/1P+N
	1P+N，额定电流20A
	28
	个
	20
	560
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	3孔插座
	德力西
	CD806汉玉白系列
	16A，3孔
	7
	个
	15
	105

	5
	5孔插座
	德力西
	CD806汉玉白系列
	10A，5孔
	21
	个
	10
	210

	6
	单开5孔插座
	德力西
	CD806汉玉白系列
	1开关，5孔，10A
	7
	个
	15
	105

	7
	电缆
	金龙羽
	RVV5*6
	无氧铜芯，3C认证，国标品质，多芯护套线，5芯6平方
	380
	米
	40
	15200

	8
	电线（黄）
	金龙羽
	ZC-BVR 4平方
	黄色，100米，无氧铜芯，3C认证，国标品质，4平方
	1
	卷
	480
	480

	9
	电线（绿）
	金龙羽
	ZC-BVR 4平方
	绿色，100米，无氧铜芯，3C认证，国标品质，4平方
	1
	卷
	480
	480

	10
	电线（红）
	金龙羽
	ZC-BVR 4平方
	红色，100米，无氧铜芯，3C认证，国标品质，4平方
	1
	卷
	480
	480

	11
	电线（蓝）
	金龙羽
	ZC-BVR 4平方
	蓝色，100米，无氧铜芯，3C认证，国标品质，4平方
	3
	卷
	480
	1440

	12
	电线（黄绿）
	金龙羽
	ZC-BVR 4平方
	黄绿色，100米，无氧铜芯，3C认证，国标品质，4平方
	3
	卷
	480
	1440

	13
	四分角阀
	九牧
	74072
	加厚，黄铜，单冷角阀，国标4分
	14
	个
	20
	280

	14
	明装86底盒（双位）
	公牛
	
	双位、明装
	10
	个
	20
	200

	15
	明装86底盒（一位）
	公牛
	
	一位、明装
	30
	个
	5
	150

	16
	PVC线槽
	联塑
	39*19（白色）
	39*19、白色、2米/根
	14
	根
	10
	140

	17
	弧形背胶线槽
	
	
	1米/根、加厚原生料、底宽约40mm、带背胶
	14
	根
	15
	210

	18
	时控开关
	德力西
	KG316T
	AC220V、16组定时、断电记忆
	1
	个
	50
	50

	19
	交流接触器
	德力西
	CJX2s-6511/220V
	控制电压AC220V，65A
	1
	个
	260
	260

	20
	户外型配电箱
	德力西
	JXF403020
	400*300*200(mm)、冷轧钢板
	1
	个
	150
	150

	合计
	
	
	
	
	
	
	22430


    

	序号
	★商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	
货物要求
	供应商所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。
供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在免费保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内给予修理或更换。

	3
	免费保修期
	2.1货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	
	
	2.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维保期外的维修
	保修期满后，成交人必须继续支持维修。

	（三）其他商务要求

	1
	必备条款
	1.1履约时间和地点：供应商在签订合同之日起10天内交货，交货地点为采购方指定位置。

	
	
	1.2付款期限和方式：供应商完成供货后，经采购人验收合格后，中标供应商发起支付申请并在提供相应金额有效发票后十个工作日内，采购人确认后向成交供应商支付100%货款。

	
	
	1.3验收条件：
当满足以下条件时，采购人才向成交人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合满足采购文件及合同的技术要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
e、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交人提供产品保修文件。

	
	
	1.4违约责任：成交人所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

	2
	运输及安装、调试
	2.1供应商须对产品进行免费指导安装并提供完成本项目而需要的配件，须符合国家有关技术规范要求。

	
	
	2.2 成交人将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同成交人及相关单位在到货后1个日历日内共同进行开箱检验。

	
	
	2.3 成交人负责免费运输。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

	
	
	2.4 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，成交人应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。

	
	
	2.5 设备验收时，成交人应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。

	3
	知识产权
	3.1 供应商提供的产品不得侵害第三人的知识产权，否则，供应商应赔偿采购人因此遭受的一切损失。

	4
	其他
	4.1供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。





